**SOLICITUD PARA ANÁLISIS DEL AGUA**

**Información de facturación**

|  |  |
| --- | --- |
| NombreMDEQ - RRD Div. nº900040-00 | **Número de cuenta de DWL**M99953605 |
| Dirección de correoFlint Residential Lab Services |
| CiudadLansing | EstadoMI | Código postal48910 |

**Encuentre en el reverso instrucciones para la muestra e información**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| WSSN (Agua Pública Tipo I-II)2310 | ¿Contiene la muestra cloro?Sí No | Para consultas llame al:**810-787-6537 int. 3501** |
| **FUENTE DE LA MUESTRA**0 – Habitado por una sola familia9 - Otro | **PROPÓSITO DE LA MUESTRA**9 - Otro |
| **PUNTO DE LA MUESTRA**9 - Otro |

**INFORMAR RESULTADOS A:** (*IMPRENTA*) NOTA: ENVIAR RESULTADOS AL DEPARTAMENTO DE SALUD DE SU CONDADO

|  |  |
| --- | --- |
| NombreMike Glasgow | Dirección de correo electrónicomglasgow@cityofflint.com |
| Dirección de correo4500 N. Dort Hwy | Código de área y número telefónico810-787-6537 |
| CiudadFlint | EstadoMI | Código postal48505 |

INFORMACIÓN DE RECOLECCIÓN DE LA MUESTRA **(***IMPRENTA)*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nombre del recolector de la muestra | **Fecha de recolección** | **Hora de recolección**AM PM |
| **C. del recolector** 0 – Personal del condado 1 – Operador del suministro de agua3 – Ciudadano privado 4 – Personal de DEQ que no sea DW |
| 9 - Otro | Sistema/ nombre del dueño |
| Lugar de recolección (dirección) | Municipio (si se sabe) | Sección (si se sabe) |
| Ciudad | CondadoGenesee | Código postal | Número del pozo (si son más de uno) |
| Punto de la muestra**Cocina Baño** | Código del luego o número de autorización (si se sabe) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **CÓDIGO DE LA PRUEBA** | **Nº DE UNIDAD DE****INVESTIGACIÓN** | **PRUEBA DE AGUA POTABLE** |
| CCUB | 36CC - 1 Litro | Plomo/ cobre para investigación |

**Entregue la muestra y el formulario en Flint City Hall o Flint Water Plant.**

# Las muestras deberán ser recibidas en el laboratorio dentro de los 14 días de la recolección.

**INSTRUCCIONES DE LA MUESTRA DE PLOMO Y COBRE EN EL AGUA POTABLE**

Gracias por ayudar a monitorear el nivel de plomo y cobre en el agua potable.

## Es importante que siga estas instrucciones, de modo que podamos obtener mediciones precisas del nivel de plomo y cobre en el agua potable.

**No abra la botella hasta que se indique en el paso 3. No toque el lado interno de la tapa o la botella.**

1. **El agua de la casa no deberá haber sido usada por un mínimo de seis (6) horas antes de realizar la muestra.** Los mejores momentos para realizar la muestra son temprano por la mañana o luego de regresar de trabajar. **No deje correr el agua del grifo de la muestra antes de realizar la recolección.**
2. **Elija un grifo de agua fría** de la **COCINA** o del **BAÑO** que se use comúnmente para beber y que se haya usado dentro de las últimas 24 horas. **Ningún otro grifo es aceptable para la recolección.** Si el grifo está conectado a un filtro de montaje para grifos, ablandador de agua, filtro de hierro o sistema de ósmosis inversa, etc., el dispositivo de tratamiento deberá ser retirado o circundado con un bypass.

¿Cuándo se usó el grifo por última vez antes de la muestra? Fecha \_\_\_\_\_\_ HORA \_\_\_\_\_\_ AM/PM

¿Hay un filtro de montaje para grifo? \_\_ SÍ \_\_\_ NO Si es ASÍ, ¿se usó un bypass? \_\_\_ SÍ \_\_\_NO

¿Está este grifo conectado a un dispositivo de tratamiento del hogar tal como un ablandador de agua, una unidad de ósmosis inversa, un dispositivo de eliminación de hierro O se usa algún tipo de aditivo en el hogar? SÍ NO

Si es ASÍ, describa: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Si es ASÍ, ¿se usó un bypass? \_\_\_\_\_ SÍ \_\_\_\_\_ NO

1. Abra la botella de la muestra y colóquela debajo del grifo y de forma suave abra el grifo de agua **FRÍA**. Si cuenta con un grifo con una sola llave, gírela completamente hacia el lado **FRÍO**. Llene la botella de la muestra hasta antes de una pulgada del borde con la “primera carga” de agua **FRÍA**.
2. Ajuste bien la tapa de la botella de la muestra.

Si se realizaron reparaciones de plomería o reemplazos en el hogar desde el momento de la muestra previa, por favor anote esta información aquí:

Si es ASÍ, describa:

1. Complete la información de recolección en el frente, responda las preguntas anteriores y firme el formulario.
2. Adjunte este formulario a la botella y entréguelo en **Flint City Hall o Flint Water Plant**.
3. Gracias nuevamente por su ayuda. Le enviaremos sus resultados individuales dentro de los 30 días luego de haberlos recibido desde el laboratorio. Se imprimirá un resumen de la información de monitoreo de plomo y cobre de este año en el informe anual de la calidad del agua, que estará disponible el 1 de julio de este año. Ante cualquier consulta, comuníquese con su proveedor de agua.

Ante cualquier duda, comuníquese a:

City of Flint Water Plant 4500 N. Dort Hwy. Teléfono: 810-787-6537 int. 3501

Leí las Instrucciones de la Muestra de Plomo y Cobre en el Agua Potable y tomé una muestra de un grifo de acuerdo con estas instrucciones.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Firma del recolector de la muestra Fecha